# Điều Chỉnh Góc Vát Ngang

## Điều chỉnh góc vát ngang tiêu chuẩn (xem hình J)

Mấu khóa trên bàn cưa được thiết kế để điều chỉnh nhanh và chính xác các góc vát ngang thường được sử dụng (20):

Trái | bên phải
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Nới lỏng núm khóa (16) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Kéo cần (17) và xoay bàn cưa (12) về bên phải hay trái mấu khóa theo yêu cầu.
- Thả cần ra lại. Cần phải ăn khớp với mấu khóa.
- Siết chặt núm khóa (16) lại như trước.

## Điều chỉnh góc vát ngang bất kỳ (xem hình K)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 48° (phía bên trái) đến 48° (phía bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (16) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Kéo cần (17) và đồng thời ấn khóa khung (15)cho đến khi nó khóa vào khấc. Nhờ đó, bàn cưa sẽ chuyển động linh hoạt.
- Xoay bàn cưa (12) qua trái hay phải bằng núm khóa cho đến khi phần chỉ báo góc (58) chỉ rõ góc vát ngang yêu cầu.
- Siết chặt núm khóa (16) lại như trước.
- Để nới lỏng cần (17) lại như trước (để điều chỉnh góc vát ngang tiêu chuẩn), hãy kéo cần lên.
  Khóa khung (15) nảy trở về vị trí ban đầu và cần (17) có thể khóa vào mấu khớp (20).