# Arbetsanvisningar

##

Två laserstrålar indikerar sågklingans såglinje. Arbetsstycket kan nu exakt positioneras för sågning utan att det pendlande klingskyddet behöver öppnas.

- Slå på laserstrålarna genom att trycka kort på på-/av-strömbrytaren (6) utan att startspärren (5) trycks in.
- Rikta in markeringen på arbetsstycket mellan båda laserstrålarna.

Observera: Kontrollera innan sågningen om såglinjen visas korrekt se Laserns justering. Laserstrålarna kan förändra läget t. ex. till följd av vibrationer vid intensiv användning.

##

Största arbetsstycke:

Horisontell geringsvinkel | Vertikal geringsvinkel | Höjd x bredd [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (vänster/höger) | 0° | 70 x 215
45° (vänster) | 45° (vänster) | 42 x 215
45° (höger) | 45° (höger) | 20 x 215
0° | 45° (vänster) | 42 x 305
0° | 45° (höger) | 20 x 305

Minimalt arbetsstycke (= alla arbetsstycken som kan spännas fast till vänster eller höger om sågklingan med hjälp av medföljande skruvtving (41)): 100 x 40 mm (längd x bredd)

Maximalt sågdjup (0°/0°): 70 mm

##

Djupanslaget måste justeras för spårsågning.

- Vrid djupanslaget (39) framåt.
- Sväng verktygsarmen i handtaget (7) till önskad position.
- Förskjut justerskruven (38) tills skruvens ända berör djupanslaget (39).
- För verktygsarmen långsamt uppåt.

##

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan vänster eller höger längdanslag (36) användas.

- Dra längdanslaget (36) uppåt.
- Ställ in sågbordsförlängningen (23) till önskad arbetsstyckeslängd.

##

Böjda eller runda arbetsstycken måste säkras mot slirning. Vid snittlinjen får springa inte uppstå mellan arbetsstycke, anslagsskena och sågbord.

Om så behövs, ska speciella fästen tillverkas.

##

Inmatningsplattorna (14) kan slitas under en längre tids användning av elverktyget.

Byt ut defekta inmatningsplattor.

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Skruva ur skruvarna (54) med en vanlig krysskruvmejsel och ta ut den gamla insatsplattan (14).
- Lägg in den nya insatsplattan och skruva fast skruvarna (54) igen.