# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Lasersko žarčenje Ne glejte v laserski žarek Laserski izdelek, namenjen potrošnikom, razreda 2 EN 50689:2021
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
| Nosite zaščitna očala.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nevarno območje! Dlani, prstov in rok ne približujte temu območju.
| Pri transportu držite električno orodje samo za namenska mesta (vdolbine ročaja) ali za transportni ročaj.
| Pri žaganju navpičnih zajeralnih kotov je treba nastavljive prislonske letve izvleči oz. jih povsem odstraniti.
| Upoštevajte ustrezne dimenzije žaginega lista (premer žaginega lista D, premer odprtine d). Premer odprtine d se mora povsem ujemati z vretenom orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista D se mora ujemati z navedbo na simbolu. Glejte tudi „Dimenzije primernih žaginih listov“ v poglavju „Tehnični podatki“.