# Paruošimas darbui

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

##

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Naudojant pjovimo stalo ilginamąsias dalis (23) galima pailginti pjovimo stalą kairėje arba dešinėje.

- Atlaisvinkite prispaudžiamąjį varžtą (22).
- Pjovimo stalo ilginamąją dalį (23) iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Norėdami užfiksuoti stalo ilginamąją dalį, vėl užveržkite prispaudžiamąjį varžtą (22).

Dėl lanksčios ruošinio atramų įstatymo sistemos (24) galima didelė ilginimo ir platinimo variantų įvairovė.

- Priklausomai nuo poreikio, ruošinio atramas (24) įstatykite į elektriniame įrankyje esančias išėmas (47) arba į antroje ruošinio atramoje esančias išėmas (48).

- Elektrinio įrankio niekada neneškite laikydami už ruošinio atramų .
  Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus.

##

Atlikdami įstrižus pjūvius horizontalioje ir/arba vertikalioje plokštumoje, priklausomai nuo pjūvio krypties, į išorę turite ištraukti arba visiškai nuimti kairįjį arba dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (26).

Įstrižo pjūvio kampas vertikalioje plokštumoje | Įstrižo pjūvio kampas horizontalioje plokštumoje |
--- | --- | ---
0°–22,5° (kairėje/dešinėje) | > 0° | Atlaisvinkite kairįjį/dešinįjį fiksuojamąjį varžtą (44). Kiek galima į išorę ištraukite kairįjį/dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (26).
22,5°−47° (kairėje/dešinėje) | ≤ 48° (kairėje/dešinėje) | Atlaisvinkite kairįjį/dešinįjį fiksuojamąjį varžtą (44). Kiek galima į išorę ištraukite kairįjį/dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (26). Reguliuojamą atraminį bėgelį keldami aukštyn visai nuimkite.

##

Kad užtikrintumėte optimalų darbo saugumą, ruošinį visada privalote gerai priveržti.
Neapdorokite ruošinių, kurie yra per maži, kad juos būtų galima gerai priveržti.

- Spauskite ruošinį į atraminius bėgelius (26) ir (25).
- Kartu teikiamą veržtuvą (41) įstatykite į specialią kiaurymę (42).
- Prispaudimo veržtuvo srieginį strypą (40) priderinkite prie ruošinio aukščio.
- Užveržkite srieginį strypą (40) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.