# Mengatur sudut mitre vertikal

Sudut mitre vertikal dapat diatur dalam rentang sudut 47° (sisi kiri) hingga 47° (sisi kanan).

Posisi tetap untuk sudut 0°, 22,5° dan 45° disediakan untuk mengatur sudut mitre vertikal yang sering digunakan secara cepat dan tepat.

- Pastikan roda penjepit (45) telah terpasang lihat Memasang roda penjepit (lihat gambar A2).

## Mengatur sudut mitre standar vertikal (lihat gambar L)

- Tarik ke luar atau lepaskan sepenuhnya rel pembatas yang dapat disetel (26).
- Kendurkan roda penjepit (45).
- Tarik tuas pengunci (46) ke luar dan kunci pada posisi netral.
  Dengan begitu, pengguna dapat menggunakan seluruh rentang sudut mitre (kiri dan kanan).
- Gunakan gagang (7) untuk menggerakkan lengan perkakas ke kiri atau kanan hingga indikator sudut (28) menampilkan sudut mitre standar vertikal yang diinginkan.
- Putar tuas pengunci (46). Tuas pengunci harus benar-benar terkunci pada posisi sudut mitre standar vertikal yang diinginkan.
- Kencangkan kembali roda penjepit (45).

## Mengatur sudut mitre vertikal mana pun

- Tarik ke luar atau lepaskan sepenuhnya rel pembatas yang dapat disetel (26).
- Kendurkan roda penjepit (45).
- Tarik tuas pengunci (46) ke luar dan kunci pada posisi netral.
  Dengan begitu, pengguna dapat menggunakan seluruh rentang sudut mitre (kiri dan kanan).
- Gunakan gagang (7) untuk menggerakkan lengan perkakas ke kiri atau kanan hingga indikator sudut (28) menampilkan sudut mitre vertikal yang diinginkan.
- Kencangkan kembali roda penjepit (45).