# Dispositivo di sicurezza per il trasporto (vedere Fig. E)

Il dispositivo di sicurezza per il trasporto (34) rende più pratico trasportare l’elettroutensile verso i vari punti d’impiego.

## Sblocco dell’elettroutensile (posizione di lavoro)

- Spingere leggermente verso il basso il braccio dell’utensile, agendo sull’impugnatura (7), per ridurre il carico sul dispositivo di sicurezza per il trasporto (34).
- Estrarre completamente verso l’esterno il dispositivo di sicurezza per il trasporto (34).
- Spostare lentamente verso l’alto il braccio dell’utensile.

## Bloccaggio dell’elettroutensile (posizione di trasporto)

- Allentare la vite di fissaggio (1), nel caso essa blocchi il dispositivo di trazione (2). Estrarre completamente in avanti il braccio dell’utensile e, per fissare il dispositivo di trazione, serrare nuovamente la vite di fissaggio.
- Tirare verso l'alto la boccola di profondità (39).
- Per bloccare il banco sega (12), serrare il pomello di fissaggio (16).
- Orientare il braccio dell’utensile sull’impugnatura (7) verso il basso, fino a quando il dispositivo di sicurezza per il trasporto (34) si possa spingere completamente all’interno.

Il braccio dell’utensile sarà ora bloccato in modo sicuro per il trasporto.