# بدء التشغيل

- أحكم ربط مقبض التثبيت (16) وحلقة التثبيت (45) دائمًا قبل النشر. وإلا فقد تستعصي شفرة المنشار في قطعة الشغل.

## التشغيل (انظر الصورة M)

- لغرض تشغيل العدة الكهربائية، حرك أولا قفل التشغيل (5)إلى الوسط واضغط بعدها على مفتاح التشغيل والإطفاء (6) واحتفظ به مضغوطا.

ملحوظة لا يمكن تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (6) لأسباب متعلقة بالأمان، بل يجب أن يتم ضغطه طوال فترة التشغيل.

## الإطفاء

- لغرض الإطفاء اترك مفتاح التشغيل/الإطفاء (6).