# Technické údaje

Akumulátorová pokosová pila se zákluzem |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 5 000 | 5 000
Typ laseru | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Třída laseru |  | 2 | 2
HmotnostB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče D | mm | 216 | 216
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Průměr otvoru d | mm | 30 | 25,4

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Přípustné rozměry obrobku (maximální/minimální): viz Přípustné rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.