# Arbeidsforberedelse

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

Sagbordet kan utvides på venstre eller høyre side ved bruk av sagbordforlengerne (23).

- Løsne klemskruen (22).
- Trekk sagbordforlengeren (23) ut til ønsket lengde.
- Sagbordforlengeren festes ved at du strammer klemskruen (22) igjen.

Det fleksible festesystemet til emneunderlagene (24) gir mulighet til mange forskjellige forlengelses- eller utvidelsesvarianter.

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (24) i festene (47) på elektroverktøyet eller i festene (48) til det andre emneunderlaget.

- Bær aldri elektroverktøyet ved å holde i emneunderlagene.
  Transporter elektroverktøyet bare ved bruk av transportinnretningene.

##

Ved saging av horisontale og/eller vertikale gjæringsvinkler må dum, avhengig av sageretningen, trekke den venstre eller høyre justerbare anleggsskinnen (26) utover eller fjerne den helt.

Vertikal gjæringsvinkel | Horisontal gjæringsvinkel |
--- | --- | ---
0°–22,5° (venstre/høyre) | > 0° | Løsne den venstre/høyre låseskruen (44). Trekk den venstre/høyre justerbare anleggsskinnen (26) helt ut.
22,5°−47° (venstre/høyre) | ≤ 48° (venstre/høyre) | Løsne den venstre/høyre låseskruen (44). Trekk den venstre/høyre justerbare anleggsskinnen (26) helt ut. Løft den justerbare anleggsskinnen opp og bort.

##

For å oppnå en optimal arbeidssikkerhet må emnet alltid spennes fast.
Ikke bearbeid emner som er for små til å kunne spennes fast.

- Trykk emnet godt fast mot anlegsskinnene (26) og (25).
- Sett skrutvingen (41) som fulgte med, i et av borehullene (42) som er beregnet for dette formålet.
- Tilpass skrutvingens gjengestang (40) til emnehøyden.
- Stram gjengestangen (40), og fest dermed emnet.