# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

## Vyrovnání ukazatele úhlu (horizontálního) (viz obrázek U)

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (12) až k zářezu (20) pro 0°. Páčka (17) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola

Ukazatel úhlu (58) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (21).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (59) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.

## Vyrovnání ukazatele úhlu (vertikálního) (viz obrázek V)

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Povolte aretační kolečko (45).
- Zatáhněte aretační páčku (46) směrem ven a pomocí ramena nářadí nastavte vertikální pokosový úhel 0°.
- Uvolněte aretační páčku (46). Aretační páčka musí citelně zaskočit v příslušné poloze
- Znovu utáhněte aretační kolečko (45).

### Kontrola

Ukazatel úhlu (28) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (27).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (60) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.