# การขนส่งเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ W)

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ก่อน‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าต้อง‌ทำตาม‌ขั้นตอน‌ต่อไปนี้:

- คลายสกรูล็อคออก (1)หากถูกขันแน่น ดึง‌แขน‌เครื่องมือ‌ไปทางด้านหน้าจนสุด และ‌ขัน‌สกรูล็อคกลับให้แน่นอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านวัดความลึก (39) เลื่อนไปทางด้านหลังและสกรูปรับ (38) ไม่สัมผัสกับบแขนเครื่องมือเมื่อเคลื่อนไหว
- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่ง‌ขนย้าย
- ถอด‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ที่‌ไม่‌สามารถติดตั้ง‌กับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้‌อย่าง‌แน่นหนา หากเป็นไปได้ให้ขนย้ายใบเลื่อย‌ที่‌ไม่‌ใช้งาน‌โดยใส่ใน‌ภาชนะ‌บรรจุ‌ที่‌ปิดฝา
- ตั้งคันจับขนย้าย (3) ให้ตรง
- ยกจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงคันจับขนย้าย (3) หรือจับตรงด้ามจับเว้า (61) ที่ด้านข้างของโต๊ะเลื่อย

- เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ให้‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น และ‌อย่า‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌ป้องกัน‌อันตราย‌หรืออุปกรณ์หนุนชิ้นงานอย่าง‌เด็ดขาด