# 작업 준비

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

##

길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 받쳐 주어야 합니다.

톱 테이블은 톱 테이블 연장장치 (23) 를 사용하여 좌측 및 우측으로 연장할 수 있습니다.

- 클램핑 나사 (22) 를 푸십시오.
- 원하는 길이에 맞춰 톱 테이블 연장장치 (23) 를 바깥쪽으로 당기십시오.
- 톱 테이블 연장장치를 고정시키려면 클램핑 나사 (22) 를 다시 조이십시오.

작업물 받침대 (24) 의 다양하게 활용 가능한 장착 시스템을 통해 다양한 버전으로 연장 또는 확장하여 사용할 수 있습니다.

- 필요에 따라 작업물 받침대 (24) 를 전동공구에 설치된 어댑터 (47) 또는 두 번째 작업물 받침대에 설치된 어댑터 (48) 에 끼울 수 있습니다.

- 전동공구를 작업물 받침대에 올린 채로 운반하는 일이 절대 없도록 하십시오.
  전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용하십시오.

##

수평 그리고/또는 수직 마이터 각도 절단 시 절단 방향에 따라 좌측 또는 우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (26) 를 바깥쪽으로 당기거나 또는 완전히 제거하십시오.

수직 베벨 각도 | 수평 마이터 각도 |
--- | --- | ---
0°–22.5° (좌측/우측) | > 0° | 좌측/우측 잠금 나사 (44) 를 푸십시오. 좌측/우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (26) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
22.5°−47° (좌측/우측) | ≤ 48° (좌측/우측) | 좌측/우측 잠금 나사 (44) 를 푸십시오. 좌측/우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (26) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오. 위치 조절이 가능한 펜스를 위쪽으로 올려 빼내십시오.

##

작업을 안전하게 실시하려면 작업물을 항상 단단히 고정해야 합니다.
크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오.

- 작업물을 펜스 (26) 및 (25) 쪽으로 세계 누르십시오.
- 함께 공급된 순간 고정 클램프 (41) 를 이에 해당하는 구멍 (42) 중 하나에 끼웁니다.
- 순간 고정 클램프의 나사산 로드 (40) 를 작업물 높이에 맞춰 조정하십시오.
- 나사산 로드 (40) 를 단단히 조여 작업물을 고정시키십시오.