# Монтиране на елементи

- Извадете внимателно всички включени в окомплектовката детайли.
- Отстранете всички опаковъчни материали от електроинструмента и включените в окомплектовката детайли.

- За улесняване на работата при монтиране на включените в окомплектовката детайли електроинструментът трябва да е в позиция за транспортиране.

##

Подпорите за обработвания детайл (24) могат да се позиционират вляво, вдясно или отпред върху електроинструмента. Гъвкавата щекерна система Ви позволява множество удължителни и разширителни варианти (вж. фиг. G).

- Пъхнете според нуждата подпората за обработвания детайл (24) в поставките (47) върху електроинструмента или в поставките (48) на втората подпора за обработвания детайл.

- Никога не носете електроинструмента за подпорите за обработвания детайл.
  Използвайте при транспортиране на електроинструмента само транспортните съоръжения.

##

Затегателното колело (45) фиксира настроения вертикален ъгъл на скосяване и е необходимо за сигурната работа.

- Развийте шестостенната гайка на болта с резба (49).
- Завийте затегателното колело (45) по посока на часовника върху болта с резба (49) и затегнете.

##

Регулируемата опорна шина (26) трябва да се монтира преди рязането.

- Избутайте опорната шина (26) вдясно от циркулярния диск в съответния канал и затегнете фиксиращия винт (44).
  Заравнената част на опорната шина трябва при това да сочи навътре към циркулярния диск.