# Funcionamento

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

Proteção de transporte
Preparação do trabalho
Ajustar ângulo padrão de meia-esquadria horizontal
Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical
Colocando em funcionamento
Serrar
Indicações de trabalho
Ajustar o laser
Verificar e ajustar as definições básicas
Transporte da ferramenta elétrica