# Ajustar o laser

Nota: Para testar o funcionamento do laser a ferramenta elétrica tem de estar ligada à alimentação elétrica.

- Durante o ajuste do laser (p. ex. ao mover o braço da ferramenta) nunca acione o interruptor de ligar/desligar. O arranque não intencional da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Gire a mesa de serra (12) até à ranhura (20) para 0°. A alavanca (17) deve engatar na ranhura de forma perceptível.

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar os feixes de orientação a laser após uma utilização intensa e, se necessário, voltar a ajustar.
Tal exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.
As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

##

- Desenhe uma linha de corte reta sobre a peça a ser trabalhada.
- Desloque lentamente o braço da ferramenta com o punho (7) para baixo.
- Alinhe a peça de modo a que os dentes da lâmina de serra fiquem alinhados com a linha de corte.
- Segure a peça nesta posição e mova o braço da ferramenta novamente para cima (lentamente).
- Fixe a peça.
- Ligue os feixes de orientação a laser com o interruptor (6), sem pressionar o bloqueio de ligação (5).

Os feixes de orientação a laser devem ficar, em todo o comprimento e à esquerda e à direita, à mesma distância da linha de corte desenhada na peça, mesmo que o braço da ferramenta tenha sido deslocado para baixo.

##

- Solte os dois parafusos (55) da capa de proteção contra laser (8) com a chave sextavada interior/chave de fenda (43) e retire a capa de proteção contra laser.

##

- Solte o parafuso de fixação (56) (aprox. 1–2 voltas).
  Não desaperte o parafuso por completo.
- Desloque a caixa do laser (57) para a direita ou para a esquerda, até que os feixes de orientação a laser não se desviem mais lateralmente ao mover o braço da ferramenta para baixo.
- Mantenha a caixa do laser (57) nesta posição e aperte novamente o parafuso de fixação (56).
- Fixe novamente a capa de proteção contra laser (8).