# 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具并取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

## 自集尘（参见插图C）

请使用随附的集尘袋(37)来轻松收集碎屑。

- 垂直放置运输手柄(3)。
- 将集尘袋(37)插入吸尘适配接头(50)并转动，直至集尘袋的销钉卡入吸尘适配接头的凹槽中。

锯割时，集尘袋千万不可以接触转动中的零件。

及时倒空集尘袋中的废尘。

- 每次操作完毕后，都要检查并且清洁集尘袋。

- 为了避免造成火灾，锯割铝片时要拆除集尘袋。

## 外部集尘

集尘时，可以将集尘器软管（直径35毫米）连接到吸尘适配接头(50)上。

- 将集尘器软管与吸尘适配接头(50)连接到一起。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。