# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық панельдік ара |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 5000 | 5000
Лазер түрі | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Лазер класы |  | 2 | 2
СалмағыB) | кг | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі D | мм | 216 | 216
Орта диск қалыңдығы | мм | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Саңылау диаметрі d | мм | 30 | 25,4

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Рұқсат етілген дайындама өлшемдері (максималды/минималды): қараңыз Рұқсат етілген дайындама өлшемдері

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.