# Käyttöönotto

- Kiristä lukkonuppi (16) ja lukituspyörä (45) aina ennen sahauksen aloittamista. Muuten sahanterä saattaa kantata työkappaleessa.

## Käynnistäminen (katso kuva M)

- Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, työnnä ensin käynnistyssalpa (5) keskelle ja paina tämän jälkeen käynnistyskytkintä (6) ja pidä sitä painettuna.

Huomautus: turvallisuussyistä käynnistyskytkintä (6) ei voi lukita käytön aikana, vaan sitä pitää painaa koko ajan.

## Sammutus

- Sammuta työkalu vapauttamalla käynnistyskytkin (6).