# Technische gegevens

Accuradiaalzaag |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerentalA) | min–1 | 5000 | 5000
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
GewichtB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter D | mm | 216 | 216
Zaagbladdikte | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Asgatdiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Toegestane werkstukafmetingen (maximaal/minimaal): zie Toegestane werkstukafmetingen

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.