# Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse
| Laserstrålning Titta inte rakt in i strålen Laserklass 2 EN 50689:2021
| Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.
| Bär dammskyddsmask.
| Bär skyddsglasögon.
| Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.
| Riskområde! Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från detta område.
| För transport grip tag i elverktyget vid märkta partier (greppfördjupningar) eller transporthandtaget.
| Vid sågning av vertikala geringsvinklar måste de justerbara anslagsskenorna dras utåt eller tas bort helt.
| Beakta sågklingans mått (sågklingans diameter D, håldiameter d). Håldiametern d måste passa till verktygsspindeln utan spelrum. Om användning av reduceringsstycken är nödvändigt är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågklingan. Sågklingans diameter D ska motsvara uppgiften på symbolen. Se även ”Mått för lämpliga sågklingor” i kapitlet ”Tekniska data”.