# Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l’utilizzo dell’elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’elettroutensile.

Simboli e relativi significati
| Radiazione laser Non rivolgere lo sguardo direttamente verso il raggio Prodotto laser di consumo di classe 2 EN 50689:2021
| Non avvicinare le mani alla zona di taglio quando l’elettroutensile è in funzione. In caso di contatto con la lama, vi è rischio di lesioni.
| Indossare una mascherina antipolvere.
| Indossare occhiali protettivi.
| Indossare protezioni per l’udito. L’effetto del rumore può provocare la perdita dell’udito.
| Area di pericolo! Mantenere il più distanti possibile da tale zona le mani, le dita e le braccia.
| Per il trasporto afferrare l’elettroutensile esclusivamente ai punti contrassegnati sullo stesso (profili di presa) oppure all’impugnatura per il trasporto.
| Per praticare tagli obliqui in verticale, le guide di battuta regolabili andranno estratte verso l’esterno, oppure completamente rimosse.
| Prestare attenzione alle dimensioni della lama (Diametro della lama D, diametro di foratura d). Il diametro di foratura d deve combaciare perfettamente con l’alberino portautensile e deve essere senza gioco. Se è necessario utilizzare riduzioni, accertarsi che le dimensioni della riduzione siano adatte allo spessore del corpo lama, al diametro di foratura della lama e al diametro dell’alberino portautensile. Utilizzare possibilmente le riduzioni fornite in dotazione con la lama. Il diametro della lama D deve corrispondere al dato riportato sul simbolo. Vedere anche «Dimensioni per lame idonee» al capitolo «Dati tecnici».