# Вказівки щодо роботи

##

Два лазерні промені показують лінію розпилювання пиляльного диска. Завдяки цьому заготовку можна точно розташовувати для розпилювання, при цьому не потрібно відкривати маятниковий захисний кожух.

- Для цього увімкніть лазерні промені, коротко натиснувши на вимикач (6), не натискаючи при цьому на блокіратор вимикача (5).
- Вирівняйте позначку на заготовці між двох лазерних променів.

Вказівка: Перед початком розпилювання перевірте, чи правильно відображається лінія розпилювання див. Юстирування лазера. Лазерні промені можуть зсунутися, напр., під дією вібрації при інтенсивному використанні.

##

Максимальні заготовки:

Горизонтальний кут розпилювання | Вертикальний кут розпилювання | Висота x ширина [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (ліворуч/праворуч) | 0° | 70 x 215
45° (ліворуч) | 45° (ліворуч) | 42 x 215
45° (праворуч) | 45° (праворуч) | 20 x 215
0° | 45° (ліворуч) | 42 x 305
0° | 45° (праворуч) | 20 x 305

Мінімальні заготовки (= всі заготовки, які можна затискати ліворуч та праворуч від пиляльного полотна за допомогою доданої струбцини (41)): 100 x 40 мм (довжина x ширина)

Макс. глибина пропилювання (0°/0°): 70 мм

##

Якщо ви збираєтесь випилювати пази, обмежувач глибини необхідно переналаштувати.

- Поверніть обмежувач глибини (39) вперед.
- Поверніть кронштейн за рукоятку (7) в потрібне положення.
- Відрегулюйте юстирувальний гвинт (38) так, щоб його кінець торкався обмежувача глибини (39).
- Повільно підніміть кронштейн робочого інструмента.

##

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати лівий або правий поздовжній упор (36).

- Обертайте поздовжній упор (36) вгору.
- Встановіть подовжувач стола (23) на необхідну довжину заготовки.

##

Щоб розпилювати вигнутий або круглий матеріал, треба особливим чином зафіксувати його, щоб він не совався. На лінії розпилювання не повинно бути щілин між оброблюваним матеріалом, упорною планкою і столом.

За необхідністю виготуйте спеціальне кріплення.

##

Через тривалу експлуатацію електроінструмента вставні щитки (14) можуть зношуватись.

Зношені вставні щитки треба поміняти.

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Викрутіть гвинти (54) за допомогою стандартної хрестоподібної викрутки і вийміть старий вставний щиток (14).
- Встроміть новий вставний щиток і знову міцно закрутіть гвинти (54).