# Mengatur sudut mitre horizontal

## Mengatur sudut potong horizontal standar (lihat gambar J)

Untuk mengatur sudut potong horizontal yang sering digunakan secara cepat dan tepat, terdapat alur pada meja potong (20):

kiri | kanan
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Kendurkan kenop pengunci (16) jika gagang dikencangkan.
- Tarik tuas (17) dan putar meja potong (12) ke kiri atau kanan hingga mencapai alur yang diinginkan.
- Lepaskan kembali tuas. Tuas harus terasa terkunci ke dalam alur.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (16).

## Mengatur sudut potong horizontal lainnya (lihat gambar K)

Sudut mitre horizontal dapat diatur dalam rentang sudut 48° (sisi kiri) hingga 48° (sisi kanan).

- Kendurkan knop pengunci (16) jika knop dikencangkan.
- Tarik tuas (17) dan tekan klip pengunci (15) secara bersamaan hingga terkunci pada alur yang tersedia. Dengan demikian, meja potong dapat bergerak dengan bebas.
- Putar meja potong (12) pada knop pengunci ke kiri atau kanan hingga indikator sudut (58) menampilkan sudut mitre horizontal yang diinginkan.
- Kencangkan kembali knop pengunci (16).
- Untuk mengendurkan kembali tuas (17) (untuk mengatur sudut mitre standar horizontal), tarik tuas ke atas.
  Klip pengunci (15) kembali ke posisi semula dan tuas (17) dapat terkunci kembali ke dalam alur (20).