# Verifica ed effettuazione delle regolazioni base

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

## Allineamento indicatore angolo (orizzontale) (vedere fig. U)

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Ruotare il banco sega (12) fino alla tacca (20) di 0°. La levetta (17) dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.

### Verifica

L’indicatore angolo (58) deve essere in linea con il contrassegno 0° della scala (21).

### Regolazione

- Allentare la vite (59) con un cacciavite con taglio a croce ed allineare l’indicatore angolo lungo la tacca dello 0°.
- Serrare di nuovo saldamente la vite.

## Allineamento dell’indicatore di angolo (verticale) (vedere fig. V)

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.
- Allentare la rotella di fissaggio (45).
- Estrarre la leva di bloccaggio (46) e, con il braccio dell’utensile, impostare un angolo obliquo verticale di 0°.
- Rilasciare la leva di bloccaggio (46). La leva di bloccaggio deve innestarsi avvertibilmente nella posizione
- Serrare nuovamente la rotella di fissaggio (45).

### Verifica

L’indicatore angolo (28) deve essere in linea con il contrassegno 0° della scala (27).

### Regolazione

- Allentare la vite (60) con un cacciavite con taglio a croce ed allineare l’indicatore angolo lungo la tacca dello 0°.
- Serrare di nuovo saldamente la vite.