# Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.

- Для облегчения работы учитывайте при монтаже элементов комплекта поставки, что электроинструмент находится в транспортном состоянии.

##

Опоры для заготовок (24) можно устанавливать слева, справа или спереди на электроинструменте. Универсальная система переустановки обеспечивает множество вариантов удлинения или расширения рабочей зоны (см. рис. G).

- При необходимости вставьте опору для заготовок (24) в крепления (47) на электроинструменте или в крепления (48) второй опоры для заготовок.

- Не переносите электроинструмент за опоры для заготовок.
  При транспортировке электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления.

##

Зажимное колесико (45) служит для фиксации установленного вертикального угла скоса и необходимо для безопасной эксплуатации.

- Открутите шестигранную гайку от резьбовой шпильки (49).
- Навинтите зажимное колесико (45) по часовой стрелке на резьбовую шпильку (49) и затяните его.

##

Устанавливать регулируемую упорную планку (26) следует перед началом пиления.

- Задвиньте упорную планку (26) справа от пильного диска в соответствующий паз и затяните стопорный винт (44).
  Притупленная часть планки должна быть направлена при этом вовнутрь к пильному диску.