# Indicações de trabalho

##

Dois feixes de orientação a laser indicam a linha de corte do disco de serra. Deste modo, pode-se posicionar de forma exata a peça a serrar, sem abrir a cobertura de proteção pendular.

- Para tal, ligue os feixes de orientação a laser tocando brevemente no interruptor de ligar/desligar (6), sem pressionar a trava de ligação (5).
- Alinhe a sua marcação na peça entre as duas linhas laser.

Nota: Antes de serrar, verifique se a linha de corte ainda está indicada corretamente ver Ajustar o laser. Os feixes de orientação a laser podem deslocar-se, p. ex. devido às vibrações no caso de utilização intensa.

##

Peças máximas:

Ângulo de meia-esquadria horizontal | Ângulo de meia-esquadria vertical | Altura x largura [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (esquerda/direita) | 0° | 70 x 215
45° (esquerda) | 45° (esquerda) | 42 x 215
45° (direita) | 45° (direita) | 20 x 215
0° | 45° (esquerda) | 42 x 305
0° | 45° (direita) | 20 x 305

Peças dimensões mínimas (= todas as peças que podem ser fixadas com o sargento (41) fornecido à esquerda ou à direita da lâmina de serra): 100 x 40 mm (comprimento x largura)

Profundidade de corte máxima (0°/0°): 70 mm

##

O limitador de profundidade tem de ser deslocado quando pretender serrar uma ranhura.

- Gire o limitador de profundidade (39) para a frente.
- Gire o braço da ferramenta no punho (7) para a posição desejada.
- Gire o parafuso de ajuste (38), até que a extremidade do parafuso toque no limitador de profundidade (39).
- Desloque lentamente o braço da ferramenta para cima.

##

Para serrar facilmente peças de mesmo comprimento pode utilizar o limitador longitudinal esquerdo ou direito (36).

- Rode o limitador longitudinal (36) para cima.
- Ajuste o prolongamento da mesa de serrar (23) para o comprimento da peça desejado.

##

Ao serrar peças curvas ou redondas, é preciso fixá-las firmemente para que não escorreguem. Na linha de corte não pode haver folga entre a peça, carril limitador e mesa de serra.

Se necessário, terá de fabricar suportes especiais.

##

As placas de alimentação (14) podem desgastar-se após uma utilização prolongada da ferramenta elétrica.

Troque as placas de alimentação defeituosas.

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Desaperte os parafusos (54) com uma chave de fenda em cruz comum e retire a placa de alimentação antiga (14).
- Coloque a nova placa de alimentação e volte a apertar os parafusos (54).