# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φαλτσοπρίονο Radial μπαταρίας |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 5.000 | 5.000
Τύπος λέιζερ | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Κατηγορία λέιζερ |  | 2 | 2
ΒάροςB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου D | mm | 216 | 216
Πάχος βασικού στελέχους | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Διάμετρος οπής d | mm | 30 | 25,4

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Επιτρεπόμενες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού (μέγιστες/ελάχιστες): βλέπε Επιτρεπτές διαστάσεις του επεξεργαζόμενου καμματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.