# Baždarenje lasera

Napomena: Za testiranje funkcije lasera, električni alat mora da bude uključen u struju.

- Tokom podešavanja lasera (npr. prilikom pomeranja kraka alata) nemojte nikada pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje. Slučajno startovanje električnog alata može uticati na povrede.

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (12) do ureza (20) za 0°. Poluga (17) mora osetno da ulegne u urez.

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja posle intenzivne upotrebe morate prekontrolisati laserske zrake i ponovo podesiti ukoliko je to potrebno.
Za to vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.
Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Nacrtajte na radnom komadu pravu liniju presecanja.
- Ručicu alata pomoću ručke (7) spuštajte polako nadole.
- Centrirajte radni komad tako, da zubi lista testere budu u liniji sa linijom presecanja.
- Držite čvrsto radni komad u ovoj poziciji i vodite krak alata ponovo polako na gore.
- Stegnite radni komad.
- Uključite laserske zrake pomoću prekidača (6) a da pritom ne pritisnete blokadu uključivanja (5).

Laserski zraci moraju celom dužinom levo i desno da budu na istom rastojanju od označene linije presecanja, čak i kada se krak alata vodi nadole.

##

- Odvrnite dva zavrtnja (55) zaštitnog poklopca lasera (8) pomoću ključa sa unutrašnjim šestougaonim urezom/ravnog odvrtača (43) i uklonite zaštitni poklopac lasera.

##

- Odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje (56) (otpr. 1–2 okretaja).
  Nemojte sasvim odvrnuti zavrtanj.
- Pomerajte kućište lasera (57) nadesno ili nalevo sve dok laserski zraci pri pokretanju kraka alata nadole više ne odstupaju sa strane.
- Držite kućište lasera (57) u ovoj poziciji i ponovo čvrsto stegnite zavrtanj za pričvršćivanje (56).
- Ponovo pričvrstite zaštitni poklopac lasera (8).