# การเตรียมการทำงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

โต๊ะเลื่อยสามารถขยายความยาวไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (23)

- คลายสกรูหนีบ (22)
- ดึง‌ส่วนขยาย‌โต๊ะเลื่อย (23) ออกด้านนอกจนถึง‌ความยาว‌ที่‌ต้องการ
- สำหรับการตรึง‌ส่วนขยาย‌โต๊ะเลื่อย ให้ขันสกรูหนีบ (22) กลับเข้าให้แน่น

ระบบปลั๊กอินที่ยืดหยุ่นของอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (24) ช่วยให้คุณขยายหรือขยายรูปแบบได้หลากหลาย

- เสียบอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (24) ส่วนรองรับ (47) ที่เครื่องมือไฟฟ้าหรือในส่วนรองรับ (48) ของอุปกรณ์หนุนชิ้นงานที่สอง

- อย่า‌หิ้ว‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ตรงอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน
  ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าด้วยอุปรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น

##

เมื่อตัดมุมเอียงในแนวนอนและ/หรือแนวตั้ง ท่านต้องดึงแผ่นกั้นปรับได้ (26) ไปด้านนอกทางซ้ายหรือทางขวาขึ้นอยู่กับทิศทางการตัดหรือถอดออกไป

มุมเอียงในแนวตั้ง | มุมเอียงในแนวนอน |
--- | --- | ---
0°–22.5° (ซ้าย/ขวา) | > 0° | คลายสกรูล็อคซ้าย/ขวา (44) ดึงแผ่นกั้นปรับได้ด้านขวาดึงแผ่นกั้นปรับได้ด้านซ้าย/ขวา (26) ออกมาด้านนอกทั้งหมด
22.5°−47° (ซ้าย/ขวา) | ≤ 48° (ซ้าย/ขวา) | คลาย สกรูล็อคด้านซ้าย/ขวา (44) ดึงแผ่นกั้นปรับได้ด้านขวาดึงแผ่นกั้นปรับได้ด้านซ้าย/ขวา (26) ออกมาด้านนอกทั้งหมด ยกแผ่นกั้น‌ปรับได้‌ออก‌ทาง‌ด้านบน

##

เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌สูงสุด‌ขณะ‌ทำงาน ต้อง‌หนีบ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌เสมอ
อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌ขนาด‌เล็ก‌มาก‌ที่‌ยึดหนีบ‌ไม่ได้

- กดชิ้นงานเข้าหาแผ่นกั้น (26) และ (25)
- ใส่แคลมป์ยึดวัสดุ (41) ที่จัดส่งมาเข้าในรู (42) ที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้
- ปรับก้านหมุนเกลียว (40) ของแคลมป์ยึดวัสดุให้เข้ากับความสูงของชิ้นงาน
- ขันก้านหมุนเกลียว (40) ให้แน่น และด้วยเหตุนี้ชิ้นงานจึงถูกยึดแน่น