# 調整水平斜鋸角

## 設定水平方向的基本斜鋸角（請參考圖 J）

鋸台上設有刻槽 (20)，讓您能夠快速而精準地調整至經常使用的水平斜鋸角：

左 | 右
--- | ---
0°
45°；30°；22.5°；15° | 15°；22.5°；30°；45°

- 鎖定旋鈕 (16) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 拉起撥桿 (17) 然後將鋸台 (12) 往左或往右旋轉至所需刻槽。
- 再度放開撥桿。撥桿必須正確地陷入凹槽記號中。
- 將鎖定旋鈕 (16) 重新拉緊。

## 設定偏好水平斜鋸角（請參考圖 K）

水平斜鋸角的調整範圍介於 48°（左側）和 48°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (16) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 拉起撥桿 (17) 並同時按壓止動夾 (15)，直到卡入專門為其設置的凹槽內。於是鋸台便可自由移動。
- 轉動鎖定旋鈕便可讓鋸台 (12) 向左或向右移直到角度指示器 (58) 指在所需水平斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕 (16) 重新旋緊。
- 若要重新鬆開撥桿 (17)（以便設定水平方向的基本斜鋸角），請將撥桿往上拉。
  此時止動夾 (15) 會彈回原來的位置，於是又可以重新將撥桿 (17) 卡入刻槽 (20) 中。