# Üzembe helyezés

- A fűrészelés előtt mindig húzza meg szorosra a rögzítőgombot (16) és a rögzítőkereket (45). A fűrészlap ellenkező esetben beékelődhet a megmunkálásra kerülő munkadarabba.

## Bekapcsolás (lásd a M ábrát)

- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához először tolja középre a (5) bekapcsolás reteszelőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a (6) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (6) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

## Kikapcsolás

- A kikapcsoláshoz engedje el a (6) be-/kikapcsolót.