# 安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。

- 為方便作業，安裝隨附的裝置元件時請注意，電動工具應位於搬運位置。

##

工件托架 (24) 可定位在電動工具左方、右方或前方。 彈性插拔系統可用於加裝多種加長或加寬裝置（請參考圖 G）。

- 根據需求將工件托架 (24) 插入電動工具上的支座 (47) 或第二個工件托架的支座 (48) 內。

- 請勿從工件托架抬起電動工具。
  搬動電動工具時只能使用搬運裝置。

##

夾緊輪 (45) 會固定所設定的垂直斜鋸角，是安全運行的必要元件。

- 將六角螺母從螺紋插銷 (49) 上旋下。
- 沿順時針方向將夾緊輪 (45) 旋在螺紋插銷 (49) 上，然後鎖緊。

##

可調式止動滑軌 (26) 必須在鋸切前安裝。

- 將鋸片的右側止動滑軌 (26) 推入相應凹槽內，然後鎖緊鎖定螺栓 (44)。
  此時止動滑軌的扁平件必須往內朝向鋸片。