# Menyesuaikan laser

Catatan: Untuk melakukan uji fungsi laser, perkakas listrik harus disambungkan pada suplai daya.

- Jangan pernah menekan tombol on/off selama melakukan penyesuaian laser (misalnya saat menggerakkan lengan perkakas). Terdapat risiko cedera jika perkakas listrik dihidupkan tanpa disengaja.

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (12) hingga ke alur yang diinginkan (20) pada sudut 0°. Tuas (17) harus benar-benar terkunci ke dalam alur.

Setelah menggunakan perkakas listrik secara intensif, sinar laser harus diperiksa dan jika perlu diatur ulang untuk menjamin pemotongan yang tepat.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan alat khusus yang sesuai.
Pusat layanan pelanggan Bosch akan menangani pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

- Gambarlah sebuah garis pemotongan lurus pada benda kerja.
- Gunakan gagang (7) untuk mengarahkan lengan perkakas ke bawah secara perlahan.
- Posisikan benda kerja sedemikian rupa sehingga gigi mata gergaji sejajar dengan garis pemotongan.
- Tahan benda kerja pada posisi ini dan arahkan kembali lengan perkakas ke atas secara perlahan.
- Jepit benda kerja.
- Aktifkan sinar laser dengan tombol (6) tanpa menekan kunci pengaman (5).

Sinar laser harus berada di sepanjang bagian sisi kanan dan kiri dengan jarak yang sama dari garis pemotongan yang digambarkan, bahkan saat lengan perkakas diarahkan ke bawah.

##

- Kendurkan kedua sekrup (55) kap pelindung laser (8) dengan kunci L/obeng pipih (43), lalu lepaskan kap pelindung laser.

##

- Kendurkan sekrup pengencang (56) (sekitar 1–2 putaran).
  Jangan mengendurkan sekrup hingga benar-benar terlepas.
- Geser housing laser (57) ke kanan atau ke kiri hingga sinar laser tidak lagi menyimpang ke sisi samping saat lengan perkakas digerakkan ke bawah.
- Tahan housing laser (57) pada posisi tersebut dan kencangkan kembali sekrup pengencang (56).
- Kencangkan kembali kap pelindung laser (8).