# تركيب الأجزاء المفردة

- انزع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحرص.
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.

- يراعى لتسهيل العمل عند تركيب عناصر الجهاز الموردة أن تكون العدة الكهربائية في وضع النقل.

##

يمكن تركيزمساند قطعة الشغل (24) على يسار أو يمين أو أمام العدة الكهربائية. يتيح لك نظام التوصيل المرن مجموعة متنوعة من أوضاع الإطالة أو التوسيع (انظر الصورة G).

- قم حسب الحاجة بإدخال مسند قطعة الشغل (24) في الحواضن (47) على العدة الكهربائية أو في الحواضن (48) الخاصة بمسند قطعة الشغل الثاني.

- لا تحمل العدة الكهربائية مطلقًا من مساند قطعة الشغل.
  استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية.

##

تعمل حلقة التثبيت (45) على تثبيت زاوية الشطب العمودية المضبوطة وهي ضرورية للتشغيل الآمن.

- قم بفك الصواميل سداسية الحواف من الخوابير اللولبية (49).
- اربط حلقة التثبيت (45) في اتجاه حركة عقارب الساعة على الخوابير اللولبية (49) وأحكم ربطها.

##

يجب تركيب سكة المصادمة القابلة للضبط (26) قبل النشر.

- أدخل سكة المصادمة (26) يمينًا من شفرة المنشار في الحز المعني وأحكم ربط لولب التثبيت (44).
  يجب أن يشير الجزء المسطح من سكة المصادمة إلى الداخل نحو شفرة المنشار.