# ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (ดูภาพประกอบ E)

ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (34) ทำให้สามารถจับถือเครื่องมือไฟฟ้าได้สะดวกเมื่อขนย้ายไปยังสถานที่ทำงานต่างๆ

## การปลดเครื่อง (ตำแหน่งทำงาน)

- ดันแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (7) ลงเล็กน้อยเพื่อคลายล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (34)
- ดึงล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (34) ออกมาด้านนอกทั้งหมด
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

## การรัดเครื่อง (ตำแหน่งขนย้าย)

- คลายสกรูล็อค (1) ออกหากหนีบอุปกรณ์สไลด์ (2) อยู่ ดึง‌แขน‌เครื่องมือ‌ไปทางด้านหน้าจนสุด และ‌ขัน‌สกรูล็อค‌กลับเข้า‌ให้‌แน่นเพื่อล็อคอุปกรณ์สไลด์
- ดึงก้านวัดความลึก (39) ขึ้น
- สำหรับการล็อคโต๊ะเลื่อย (12) ให้ขันลูกบิดล็อค (16) ให้แน่น
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (7) ลงด้านล่างจนสามารถกดล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (34) เข้าด้านในจนสุด

ตอนนี้‌แขน‌เครื่องมือ‌ถูก‌ล็อค‌อย่าง‌แน่นหนา‌เพื่อ‌การขนย้าย