# Tekniska data

Sladdlös panelsåg |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA) | v/min | 5000 | 5000
Lasertyp | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklass |  | 2 | 2
ViktB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mått för lämpliga sågklingor
Sågbladsdiameter D | mm | 216 | 216
Klingans stomtjocklek | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Tillåtna mått på arbetsstycket (maximal/minimal): se Tillåtna mått på arbetsstycket

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.