# A vízszintes sarkalószög beállítása

## Vízszintes standard-sarkalószög beállítása (lásd a J ábrát)

A gyakrabban használt sarkalószögek gyors és precíz beállítására a fűrészasztalon a (20) szögeknél bevágások vannak előirányozva:

balra | jobbra
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Oldja ki a (16) rögzítőgombot, ha az meg van szorítva.
- Húzza ki ehhez a (17) kart, és fordítsa el a (12) fűrészasztalt a kívánt bevágás eléréséig balra vagy jobbra.
- Ismét engedje el a kart. A karnak ekkor érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Húzza meg ismét szorosra a (16) rögzítőgombot.

## Tetszőleges vízszintes sarkalószög beállítása (lásd a K ábrát)

A vízszintes sarkalószöget a 48° (balra) és 48° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

- Oldja ki a rögzítőgombot (16), ha az meg van szorítva.
- Húzza meg a kart (17), és nyomja ezzel egyidejűleg meg a reteszelőkapcsot (15), amíg az bepattan az erre előirányzott horonyba. Ezzel a fűrészasztalt szabadon lehet mozgatni.
- Forgassa el a fűrészasztalt (12) a rögzítőgombnál fogva balra vagy jobbra, amíg a (58) szögmérő a kívánt vízszintes gérszöget jelzi.
- Húzza meg ismét szorosra a rögzítőgombot (16).
- A kar (17) reteszelésének feloldásához (ha szabványos vízszintes gérszögeket akar beállítani) húzza ismét fel a kart.
  A reteszelőkapocs (15) visszaugrik az eredeti helyzetébe és a kar (17) ismét bepattanhat a hornyok (20) egyikébe.