# ข้อมูลทางเทคนิค

แท่นตัดองศาแบบสไลด์พร้อมแบตเตอรี่แพ็ค |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 5000 | 5000
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 650 | 650
| มิลลิวัตต์ | < 1 | < 1
ระดับของเลเซอร์ |  | 2 | 2
น้ำหนักB) | กก. | 16.4–17.4 | 16.4–17.4
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 216 | 216
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | 1.2–1.8 | 1.2–1.8
เส้น‌ผ่าน‌ศูนย์กลางของ‌รู d | มม. | 30 | 25.4

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต (สูงสุด/ต่ำสุด): ดู ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac