# Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.

## Ajustar ângulos de meia-esquadria padrão horizontais (ver figura H)

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria horizontais usados frequentemente, existem entalhes (45) na mesa de serrar:

esquerda | direita
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Solte o manípulo de fixação (11), caso este esteja apertado.
- Puxe a alavanca (12) e rode a mesa de serrar (10) para a esquerda ou para a direita até ao entalhe desejado.
- Solte novamente a alavanca. A alavanca deve engatar percetivelmente no entalhe.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (11).

## Ajustar quaisquer ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura H)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 47° (lado esquerdo) até 52° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (11), caso este esteja apertado.
- Pressione a alavanca (12), rode a mesa de serra (10) no manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita e ajuste com a ajuda do indicador de ângulo (13) o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (11).