# Nastavovanie horizontálnych uhlov zošikmenia

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.

## Nastavenie štandardných horizontálnych uhlov zošikmenia (pozri obrázok H)

Na umožnenie rýchleho a presného nastavovania často používaných horizontálnych uhlov zošikmenia sú na rezacom stole zárezy (45):

vľavo | vpravo
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Uvoľnite aretačnú rukoväť (11), ak je pritiahnutá.
- Potiahnite páčku (12) a rezací stôl (10) otočte doľava alebo doprava až po želaný zárez.
- Potom páku znova uvoľnite. Páčka musí počuteľne zaskočiť do zárezu.
- Aretačnú rukoväť (11) opäť utiahnite.

## Nastavenie ľubovoľných horizontálnych uhlov zošikmenia (pozri obrázok H)

Horizontálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 47° (na ľavej strane) až po 52° (na pravej strane).

- Povoľte aretačný gombík (11), ak je utiahnutý.
- Stlačte páčku (12), otočte rezací stôl (10) za aretačný gombík doľava alebo doprava a pomocou ukazovateľa uhla (13) nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia.
- Aretačný gombík (11) opäť utiahnite.