# Tehnički podaci

Preklopna pila |  | GCM 254
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 1750
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 5000
Tip lasera | nm | 650
| mW | < 1
Klasa lasera |  | 2
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Klasa zaštite |  | / II

Dopuštene dimenzije izradaka (maksimalne/minimalne): vidi Dopuštene dimenzije izradaka

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Uređaj zadovoljava zahtjeve norme IEC 61000-3-11 i podliježe posebnim uvjetima priključivanja. Uređaj može prouzročiti povremene fluktuacije napona u nepovoljnim uvjetima napajanja. Krajnji otpor uređaja zadan je kao Zstvarno = 0,101 Ohm. Korisnik mora osigurati da točka priključenja, s krajnjim otporom Zmaks, gdje će se uređaj priključiti ispunjava sljedeći zahtjev za krajnji otpor: Zstvarno ≥ Zmaks. Ako je vrijednost Zmaks nepoznata, utvrdite Zmaks nakon savjetovanja s pružateljem komunalnih usluga ili nadležnim tijelom za opskrbu električnom energijom.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 254
Debljina osnovnog lista | mm | 1,4–2,5
Maks. širina rezanja | mm | 3
Promjer provrta | mm | 30