# Taşıma emniyeti (bakınız Resim D)

Taşıma emniyeti (25) elektrikli el aletini farklı çalışma yerlerine taşırken size rahatlık sağlar.

## Taşıma emniyetinin açılması (çalışma konumu)

- Tutamaktaki alet kolunu (4) biraz aşağı indirin ve taşıma emniyeti (25) üzerindeki yükü kaldırın.
- Taşıma emniyetini (25) sonuna kadar dışarı çekin.
- Alet kolunu yavaşça yukarı kaldırın.

## Elektrikli el aletinin emniyete alınması (taşıma pozisyonu)

- Testere tezgahını (10) kilitlemek için sabitleme topuzunu (11) sıkın.
- Alet kolunu tutamaktan (4) tutarak, taşıma emniyeti (25) sonuna kadar içe doğru bastırılabilinceye kadar arkaya çevirin.

Alet kolu taşıma işlemi için güvenli biçimde kilitlenir.