# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | كيس الغبار
(2) | غطاء الوقاية
(3) | مقبض النقل
(4) | مقبض يدوي
(5) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(6) | لافتة تحذير الليزر
(7) | غطاء وقاية متأرجح
(8) | سكة المصادمة
(9) | مسند قطعة الشغل (قابل للتثبيت بمرونة)
(10) | قاعدة المنشار
(11) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًا)
(12) | ذراع لضبط زوايا الشطب مسبقا (أفقيًا)
(13) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (أفقيًا)
(14) | مقياس زوايا الشطب (أفقيًا)
(15) | الملزمة
(16) | سكة المصادمة القابلة للطي
(17) | بكرة انزلاقية
(18) | حارفة النشارة
(19) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(20) | مفتاح التشغيل والإطفاء لليزر (علامة خط القطع)
(21) | ثقوب للملزمة
(22) | مقذف النشارة
(23) | تجاويف التركيب
(24) | لولب شد لزوايا الشطب المرغوبة (عموديًا)
(25) | وسيلة تأمين النقل
(26) | تجاويف المسك
(27) | قفل محور الدوران
(28) | مفتاح سداسي الرأس المجوف
(29) | فتحة خروج أشعة الليزر
(30) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (عموديًا)
(31) | تدريج زوايا الشطب (عموديًا)
(32) | سكة توجيه المصادم الطولي
(33) | لولب زنق المصادم الطولي
(34) | لولب مجنح لتثبيت سكة توجيه المصادم الطولي
(35) | المصادم الطولي
(36) | صفيحة التلقيم
(37) | لولب مسدس الحواف داخليًا لتثبيت شفرة المنشار
(38) | شفة الشد
(39) | شفرة المنشارA)
(40) | شفة شد داخلية
(41) | لولب مجنح لمواءمة ارتفاع القضيب الملولب
(42) | قضيب ملولب
(43) | لولب مجنح للملزمة
(44) | خوابير الملزمة
(45) | حزوز توقيف لزوايا الشطب القياسية (أفقيًا)
(46) | لوالب صفيحة التلقيم
(47) | لولب ضبط موضع تركيز الليزر
(48) | مثلث زاوي
(49) | لوالب سداسية الرأس لسكة المصادمة
(50) | لولب مصادمة لمجال زاوية الشطب 0° (عموديًا)
(51) | لولب مصادمة لزاوية الشطب 45° (عموديًا)
(52) | لولب مؤشر الزاوية (عموديًا)
(53) | لولب مؤشر الزاوية (أفقيًا)

A)

  هذه التوابع ليست ضمن نطاق التوريد القياسي.