# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Toz torbası
(2) | Koruyucu kapak
(3) | Taşıma tutamağı
(4) | Tutamak
(5) | Açma/kapama şalteri emniyeti
(6) | Lazer uyarı etiketi
(7) | Pandül koruma kapağı
(8) | Dayama rayı
(9) | İş parçası dayanağı (esnek bir şekilde takılabilir)
(10) | Testere tezgahı
(11) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay)
(12) | Gönye açısı ön ayarı kolu (yatay)
(13) | Gönye açısı göstergesi (yatay)
(14) | Gönye açısı ölçeklendirme (yatay)
(15) | Vidalı işkence
(16) | Katlanabilir dayama rayı
(17) | Kayar makara
(18) | Talaş itici
(19) | Açma/kapama şalteri
(20) | Lazer açma/kapama şalteri (kesme hattı işareti)
(21) | Vidalı işkence delikleri
(22) | Talaş atma yeri
(23) | Montaj delikleri
(24) | İstenen gönye açısı için germe vidası (dikey)
(25) | Taşıma emniyeti
(26) | Tutamak girintileri
(27) | Mil kilidi
(28) | İç altıgen anahtar
(29) | Lazer ışını çıkış deliği
(30) | Gönye açısı göstergesi (dikey)
(31) | Gönye açısı ölçeklendirmesi (dikey)
(32) | Boylamasına dayanak noktasının kılavuz rayı
(33) | Boylamasına dayanak noktası sıkma vidası
(34) | Boylamasına dayanak noktasının kılavuz rayını sabitlemek için kelebek vida
(35) | Boylamasına dayanak noktası
(36) | Yerleştirme plakası
(37) | Testere bıçağı sabitlemesi için iç altıgen vida
(38) | Sıkma flanşı
(39) | Testere bıçağıA)
(40) | İç bağlama flanşı
(41) | Dişli kol yüksekliğinin uyarlanması için kelebek vida
(42) | Dişli kol
(43) | Vidali işkence kelebek vidası
(44) | Vidalı işkence pimi
(45) | Standart gönye açıları için çentikler (yatay)
(46) | Yerleştirme plakası vidaları
(47) | Lazer pozisyonu için ayar vidası
(48) | Açılı üçgen
(49) | Dayama rayının iç altıgen vidaları
(50) | 0° gönye açısı için dayama vidası (dikey)
(51) | 45° gönye açısı için dayama vidası (dikey)
(52) | Açı göstergesi vidası (dikey)
(53) | Açı göstergesi vidası (yatay)

A)

  Bu aksesuar ilgili standart teslimat kapsamına dahil değildir.