# Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 45° (côté gauche) à 0° (côté droit).

La table de sciage comporte des positions indexées permettant de sélectionner rapidement et avec précision les angles d’inclinaison les plus souvent utilisés (0° et 45°).

## Réglage d’angles d’inclinaison quelconques (pour coupes biaises) (voir figure I)

- Desserrez la vis de serrage (24).
- En agissant sur la poignée (4), basculez le bras d’outil jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (30) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras d’outil dans cette position et resserrez la vis de serrage (24).