# Upozornenia týkajúce sa prác

##

Laserový lúč vám ukazuje líniu rezu pílového listu. Takýmto spôsobom môžete obrobok na pílenie polohovo presne upevniť bez toho, aby ste museli otvárať výkyvný ochranný kryt.

- Zapnite laserový lúč vypínačom (20).
- Vyrovnajte svoju značku na obrobku s pravou hranou laserovej línie.

Upozornenie: Pred rezaním ešte skontrolujte, či je línia rezu správne zobrazená. Laserový lúč sa môže samovoľne prestaviť pri intenzívnom používaní náradia, napríklad následkom vibrácií.

##

Maximum pre obrobky:

Horizontálny uhol pokosu | Vertikálny uhol pokosu | Výška × šírka [mm]
--- | --- | ---
|  | pri max. výške | pri max. šírke
0° | 0° | 90 × 90 | 65 × 130
0° | 45° | 60 × 93 | 45 × 130
45° (vľavo/vpravo) | 0° | 90 × 63 | 65 × 91
45° (vľavo) | 45° | 55 × 70 | 35 × 91
45° (vpravo) | 45° | 55 × 70 | 45 × 91

Minimálne obrobky (= všetky obrobky, ktoré sa dajú upevniť pomocou dodanej skrutkovej zvierky (15) naľavo alebo napravo od pílového kotúča): 130 × 50 mm (dĺžka × šírka)

Maximálna hĺbka rezu (0°/0°): 90 mm

##

Ak chcete jednoducho rezať rovnako dlhé obrobky, môžete použiť dĺžkový doraz (35).

- Povoľte zvieraciu skrutku (33) a posuňte dĺžkový doraz (35) vo vodiacej lište (32) na požadovanú dĺžku obrobku.
- Zvieraciu skrutku (33) opäť utiahnite.

Dlhšie obrobky:

- Povoľte krídlovú skrutku (34) a vytiahnite vodiacu lištu (32) až na doraz smerom von.
- Krídlovú skrutku (34) opäť utiahnite.
- Nastavte dĺžkový doraz (35) na požadovanú dĺžku obrobku.

Pílenie bez dĺžkového dorazu:

- Povoľte zvieraciu skrutku (33) a posuňte dĺžkový doraz (35) vo vodiacej lište (32) celkom von.
- Otočte dĺžkový doraz o 90°, aby lícoval s dorazovou lištou (8).
- Zvieraciu skrutku (33) opäť utiahnite.

##

Zahnuté alebo okrúhle obrobky musíte pri pílení mimoriadne dobre zabezpečiť proti zošmyknutiu. Na čiare rezu nesmie vzniknúť medzi obrobkom, dorazovou lištou a rezacím stolom žiadna medzera.

V prípade potreby si musíte vyrobiť špeciálne pridržiavacie prípravky.

##

Vkladacia platnička (36) sa môže po dlhšom používaní elektrického náradia opotrebovať.

Poškodenú vkladaciu platničku vymeňte.

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Vyskrutkujte skrutky (46) bežným krížovým skrutkovačom a odstráňte starú vkladaciu platničku (36).
- Vložte novú vkladaciu platničku a znova utiahnite skrutky (46).