# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат.

## Вклучување (види слика J)

- За вклучување на електричниот алат најпрво ставете ја блокадата при вклучување (5) на средина и потоа притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19) и држете го притиснат.

Напомена: Поради безбедносни причини прекинувачот за вклучување/исклучување (19) не се блокира, туку мора постојано да се држи притиснат за време на работата.

## Исклучување

- За исклучување отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (19).