# Nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov

- Električno orodje namestite v delovni položaj.

## Nastavitev vodoravnega zajeralnega kota (glejte sliko H)

Za hitro in natančno nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate so na rezalni mizi ustvarjene zareze (45):

levo | desno
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Če je nastavitveni čep (11) privit, ga odvijte.
- Potegnite ročico (12) in rezalno mizo (10) vrtite, dokler ne dosežete želene leve ali desne zareze.
- Nato ročico ponovno spustite. Ročica se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Nastavitveni čep (11) ponovno privijte.

## Nastavitev poljubnih vodoravnih zajeralnih kotov (glejte sliko H)

Vodoravni zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 47° (levo) in 52° (desno).

- Če je pritrdilni zatič (11) privit, ga odvijte.
- Pritisnite na ročico (12), mizo za žago (10) s pritrdilnim zatičem zavrtite v levo ali desno in s pomočjo prikaza kota (13) nastavite želeni vodoravni zajeralni kot.
- Pritrdilni zatič (11) ponovno privijte.