# Chuẩn Bị cho sự Hoạt Động

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

##

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

Hệ thống cắm lin hoạt của mặt tựa phôi (9) cho phép nhiều biến thể kéo dài.

- Tùy theo nhu cầu, cắm giá đỡ chi tiết gia công (9) vào giá lắp trên dụng cụ điện hoặc vào các giá lắp của giá đỡ chi tiết gia công.

- Không bao giờ mang đỡ dụng cụ điện trên các giá đỡ chi tiết gia công.
  Chỉ sử dụng các thiết bị vận chuyển khi vận chuyển dụng cụ điện.

##

Khi cưa các góc vuông theo chiều dọc, bạn phải gập các thanh ngang định vị có thể gập (16) ra ngoài.

- Gập ray chặn có thể gập (16) ra ngoài.

Sau khi cưa góc vát dọc, hãy gấp ray chặn có thể gấp (16) trở lại.

##

Để đảm bảo an toàn lao động tốt nhất, vật gia công phải luôn luôn được kẹp chặt.
Nếu không, khoảng cách từ tay của bạn đến lưỡi cưa đang quay là quá nhỏ.

### Cố định dọc

- Đẩy thật sát vật gia công vào thước dẫn hướng (8) và (16).
- Lắp gá kẹp nhanh được giao kèm máy (15) vào một trong các lỗ khoan được thiết kế cho nó (21).
- Nới lỏng vít tai hồng (41) và lắp bắt gá kẹp nhanh vào vật gia công. Siết chặt vít tai hồng lại như cũ.
- Siết thanh ren (42) thật chặt để cố định vật gia công.

### Cố định ngang

- Vặn vít tai hồng (43) ra và kéo gá kẹp nhanh ra xa nhau.
- Lắp gá kẹp nhanh „thuôn“ (15) vào một trong các lỗ khoan được thiết kế cho nó bằng chốt (44) .
- Ấn phôi vào bàn chưa (10).
- Siết thanh ren (42) thật chặt để cố định vật gia công.

### Giải Phóng Vật Gia Công

- Để nhả gá kẹp nhanh hãy xoay thanh ren (42) ngược chiều kim đồng hồ.