# การติดตั้งแบบประจำที่‌หรือ‌แบบคล่องตัว

- เพื่อ‌ควบคุม‌เครื่อง‌ให้ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย ก่อน‌ใช้งานต้องติดตั้ง‌เครื่อง‌บน‌พื้นผิว‌ที่‌มั่นคง‌และ‌ราบ‌เสมอกัน (ต. ย. เช่น โต๊ะ‌ทำงาน‌ของ‌ช่าง)

## การติดตั้งบนพื้นผิวทำงาน (ดูภาพประกอบ A1−A2)

- ยึด‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌เข้ากับ‌พื้นผิว‌ทำงาน‌ด้วย‌สกรูยึด‌ที่‌เหมาะสม สำหรับการยึดให้ใช้รู (23)

หรือ

- หนีบฐาน‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌‌เข้ากับ‌พื้นผิว‌ทำงาน‌‌ให้‌แน่นด้วย‌แคลมป์ยึดวัสดุ‌ที่มี‌จำหน่าย‌ทั่วไป

## การติดตั้งบนโต๊ะเลื่อย บ๊อช

โต๊ะเลื่อย GTA ของ บ๊อช มี‌ขา‌ที่‌ปรับ‌ความสูง‌ได้จึง‌สามารถ‌ค้ำพยุง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌บน‌ทุกพื้นผิว แท่นรองรับชิ้นงานของ‌โต๊ะเลื่อย‌ใช้‌สำหรับ‌รองรับ‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌ขนาดยาว

- ‌อ่าน‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌ทั้งหมด‌ที่‌แนบมา‌กับ‌โต๊ะ‌เลื่อย การ‌ไม่‌ปฏิบัติ‌ตาม‌คำเตือน‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌และ‌คำสั่ง‌อาจ‌เป็น‌สาเหตุ‌ให้‌ถูก‌ไฟฟ้า‌ดูด เกิด‌ไฟไหม้ และ/‌หรือ‌ได้รับ‌บาดเจ็บ‌อย่าง‌ร้ายแรง

- ต่อ‌โต๊ะ‌เลื่อยอย่างถูกต้อง‌ก่อน‌ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า จำเป็น‌ต้อง‌ต่อ‌ให้‌เรียบร้อย‌ถูกต้อง‌เพื่อ‌หลีกเลี่ยง‌อันตราย‌จากการ‌ล้มคว่ำ

- ติดตั้ง‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ใน‌ตำแหน่ง‌ขนย้ายบน‌โต๊ะทำงาน